|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type dokument | | Dok.nr. 8 |  |  |
| Rutine ved elektrisk støt |  | Forfatter  Arne Johan Østby |  | 23.08.23 |
| Godkjent av  Martin Tandberg |  | dato |
| Kontrollert |  | dato |
| Sist revidert |  | dato |
| Revideres hvor ofte | 2. år |  |
| Erstatter/del av dokument |  |  |
| Side | Antall sider:1 |  |

|  |
| --- |
| **Prosedyre hvis en person får elektrisk støt og blir liggende i høyspenningslaboratoriet.**   1. **Trykk nødstopp på kontrollpulten.** 2. **Bruk jordingstaven til å jorde høyspenningsanlegget der den forulykkede ligger. La jordingen ligge på. Unngå å komme i berøring med anlegget hvis det er mulig.** 3. **Gi førstehjelp.** 4. **Ring, varsle ambulanse. 113.** 5. **Sørg for at dør mellom kontrollrom og grupperom er åpen. Vanligvis lukkes og låses denne døra automatisk. Sett for eksempel en stol mellom dør og karm slik at døra forblir åpen. Dette kan være aktuelt hvis man er alene med den forulykkede**. 6. **Last ned strømulykke app fra Nelfo** Et bilde som inneholder logo, Grafikk, symbol, design     Automatisk generert beskrivelse |